|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAINNO. | Pitch | Width | Roller | Plate | Pin | UltimateStrengthKgf(min) |
| P | W | Dia | Height | Thick | Gk1 Hole | Dia | Length |
| inch | mm | (min) | R(max) | H(max) | T | K(min) | D(max) | F | G |
| C2040 | 1” | 25.40 | 7.85 | 7.92 | 12.0 | 1.50 | 4.15 | — | 3.98 | 17.8 | 21.7 | 1418 |
| C2042 | 1” | 25.40 | 7.85 | 15.88 | 12.0 | 1.50 | 4.15 | — | 3.98 | 17.8 | 21.7 | 1418 |
| C2050 | 1-1/4” | 31.75 | 9.40 | 10.16 | 15.0 | 2.00 | 6.50 | 8.10 | 5.09 | 21.8 | 25.9 | 2224 |
| C2052 | 1-1/4” | 31.75 | 9.40 | 19.05 | 15.0 | 2.00 | 6.50 | 8.10 | 5.09 | 21.8 | 25.9 | 2224 |
| C2060H | 1-1/2” | 38.10 | 12.57 | 11.91 | 18.0 | 3.20 | — | 8.10 | 5.96 | 30.2 | 34.8 | 3194 |
| C2062H | 1-1/2” | 38.10 | 12.57 | 22.23 | 18.0 | 3.20 | — | 8.10 | 5.96 | 30.2 | 34.8 | 3194 |
| C2080H | 2” | 50.80 | 15.75 | 15.88 | 24.1 | 4.0 | 10.10 | 12.10 | 7.94 | 37.4 | 42.8 | 5673 |
| C2082H | 2” | 50.80 | 15.75 | 28.58 | 24.1 | 4.0 | 10.10 | 12.10 | 7.94 | 37.4 | 42.8 | 5673 |